DMX over RS485

baud = variable (different for BREAK and DATA)

emulate enttec = slower dmx

baud = 57 600

Arduino UNO

z chipem atmega16u2

pySimpleDMX

MarinesmudDJ

DMX over RS232

baud = 250 000

Arduino Nano/Duemilanove

z chipem FTDI FT232

Programy DMX 🡪 jako DMX Serial libftdi)